附件1

华润水泥（封开）有限公司两条日产5625吨水泥熟料项目产能置换方案

所属情形：不属于位于国家规定大气污染防治重点区，属于同一企业集团内部的产能补齐
补充产能项目情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形填写）	项目名称	建设地点
华润水泥（封开）有限公司	华润水泥控股（香港）有限公司	华润水泥（封开）有限公司日产5625吨水泥熟料生产线项目	广东省肇庆市封开县长岗镇
主体设备规格型号及数量	能耗和排放总量	设计产能（t/d）	置换产能（t/d）	置换比例	计划开工建设时间	计划点火投产时间
Φ4.8x74m回转窑一条（1#线）	能耗：18.63万吨标煤；

氮氧化物：185.63吨/年；二氧化硫：129.94吨/年；颗粒物：90.59吨/年	5625	1125	2:1	补齐产能

（非新建项目）	/
Φ4.8x74m回转窑一条（2#线）	能耗：18.63万吨标煤；

氮氧化物：185.63吨/年；二氧化硫：129.94吨/年；颗粒物：90.59吨/年	5625	1125	2:1	补齐产能

（非新建项目）	/
转出产能情况
企业名称	股东名称（同一法人企业情形 填写）	地址	统一社会信用代码	备案或核准文件	生产许可证号（有效期）
华润水泥（武宣）有限公司	华润水泥控股（香港）有限公司	来宾市武宣县桐岭镇四安村	91451300675042794B	广西壮族自治区发展和改革委员会【桂发改工业〔2008〕795号】	XK08-001-05312

(2023.01.17-2026.12.06)
主体设备规格型号及数量	备案或核准文件设计产能（t/d）	用于本项目置换产能（t/d）
Φ4.8×72m回转窑一条	4500	4500
是否享受奖补资金	产能是否重复使用	排污许可证号

（有效期）	计划关停时间	计划拆除退出时间

（新线点火投产前）
否	否	91451300675042794B001P 有效期：自2024年11月27日至2029年11月26日止	公告之日起	履行国有资产处置程序后拆除