附件2

遴选申报文件格式

遴选申报文件封面

正本（或副本）

项目名称：广东省工业和信息化厅办公楼低压配电房电柜更换项目

遴

选

申

报

文

件

遴选申请人：（全称并加盖单位公章）

年 月 日

遴选报价表

服务名称	服务内容	预算

（元）	申请人报价

（元）	备注
广东省工业和信息化厅办公楼低压配电房电柜更换项目	低压配电房P1、P3、P4#电柜整体更换
分项报价清单见附表
合计
注：

1.遴选申请人需对附表1中的每项内容逐一报价，报价超过总预算的，属于无效报价。

2.以上报价为含税价，税率按9%（工程类）。

遴选申请人：（全称并加盖单位公章）

年 月 日

附表1：

低压配电房P1、P3、P4#电柜整体更换分项报价清单
（一）P1电柜整体更换清单 （一线品牌）
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	品牌要求（不低于）	单价（元）	小计（元）
1	箱体	2200(H)*600(W)*1000(D)	台	1	按原尺寸定制，符合国标要求
2	框架断路器	MVS 10N 3D202+上端相间隔板*2+MN 欠压线圈-AC200-250V	个	2	施耐德
3	电流互感器	BH-0.66 80Ⅰ 1200/5A 0.5级	个	6	正泰
4	熔断器	2~10A	个	3	正浩
5	中间继电器	AC220V	个	6	施耐德
6	二次端子	ALUK-2.5	个	20	安联
7	多功能仪表	ACC96L，带RS485输出	个	2	安科瑞
8	电流表	6L2-A 1200/5A	个	6	正泰
9	电压表	6L2-V 450V	个	2	正泰
10	指示灯	XA2EV	个	4	施耐德
11	按钮	XB2BA	个	4	施耐德
12	旋钮	XB2BD33C	个	2	施耐德
13	标识牌	定制	项	21	定制
14	铜排	80*8	米	23	国优
15	柜内辅料	含电线、线槽、导轨等	项	1	国优
16	成套集成	成套集成	项	1	符合国标要求
（一）P1电柜小计
（二 ）P3电柜整体更换（一线品牌）
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	品牌要求	单价（元）	小计（元）
1	箱体	2200(H)*800(W)*1000(D)	台	1	按原尺寸定制，符合国标要求
2	框架断路器	MVS 12N 3D202+上端相间隔板*2+缆绳联锁 2个固定件 N型+1套缆绳+MN 欠压线圈-AC200-250V	个	2	施耐德
3	电流互感器	BH-0.66 80Ⅰ 1500/5A 0.5级	个	6	正泰
4	熔断器	2~10A	个	3	正浩
5	中间继电器	AC220V	个	6	施耐德
6	二次端子	ALUK-2.5	个	20	安联
7	多功能仪表	ACC96L，带RS485输出	个	1	安科瑞
8	电压转换开关
个	3	正泰
9	电流表	6L2-A 1200/5A	个	5	正泰
10	电压表	6L2-V 450V	个	1	正泰
11	指示灯	XA2EV	个	6	施耐德
12	按钮	XB2BA	个	4	施耐德
13	旋钮	XB2BD33C	个	2	施耐德
14	标识牌	定制	项	22	定制
15	铜排	80*8	米	30	国优
16	柜内辅料	含电线、线槽、导轨等	项	1	国优
17	成套集成	成套集成	项	1	符合国标要求
（二）P3电柜小计
（三 ）P4电柜整体更换清单（一线品牌）
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	品牌要求	单价（元）	小计（元）
1	箱体	2200(H)*800(W)*1000(D)	台	1	按原尺寸定制，符合国标要求
2	框架断路器	MVS 12N 3D202+上端相间隔板+MN 欠压线圈-AC200-250V	个	1	施耐德
3	塑壳断路器	EZD100E/3P 50N	个	1	施耐德
4	塑壳断路器	EZD100E/3P 100N	个	1	施耐德
5	塑壳断路器	EZD250E/3P 200N	个	4	施耐德
6	电流互感器	BH-0.66 80Ⅰ 1500/5A 0.5级	个	3	正泰
7	电流互感器	BH-0.66 30Ⅰ 200/5A 0.5级	个	12	正泰
8	电流互感器	BH-0.66 30ⅠB 100/5A 0.5级	个	3	正泰
9	电流互感器	BH-0.66 30ⅠB 50/5A 0.5级	个	3	正泰
10	熔断器	2~10A	个	3	正浩
11	中间继电器	AC220V	个	3	施耐德
12	二次端子	ALUK-2.5	个	20	安联
13	多功能仪表	ACC96L，带RS485输出	个	2	安科瑞
14	电压转换开关
个	2	正泰
15	电流表	6L2-A 1200/5A	个	19	正泰
16	电压表	6L2-V 450V	个	1	正泰
17	指示灯	XA2EV	个	9	施耐德
18	按钮	XB2BA	个	2	施耐德
19	旋钮	XB2BD33C	个	1	施耐德
20	标识牌	定制	项	36	定制
21	铜排	80*8	米	22	国优
22	铜排	20*3	米	18	国优
23	柜内辅料	含电线、线槽、导轨等	项	1	国优
24	成套集成	成套集成	项	1	符合国标要求
（三）P4电柜小计
（四）安装施工及技术服务
序号	项目	内容	单位	数量	备注	单价（元）	小计（元）
1	专项勘查

与设计	3 套电柜尺寸复核、改造施工图绘制	次	1	含技术人员现场测绘
2	停电与安全

防护	3 套电柜停电、验电、接地、警示设置	次	1	3 名电工协同作业
3	旧电柜设备

拆除	3 套电柜 1600A 开关及二次元器件拆除	工日	4	1 工日 8 小时，4人 ×1天
4	新电柜安装	3 台电柜开关及二次元器件安装	工日	4	电柜含精密安装调试
5	接线与调试	一次侧铜排连接、二次线路接线、保护调试	工日	2	含继电保护测试仪操作
6	试运行与验收	3 台电柜空载 / 带载试运行、联合验收	工日	2	含验收报告编制
（四）安装施工及技术服务小计
（一）+（二）+（三）+（四）低压配电房P1、P3、P4#电柜整体更换合计

遴选申请人概况（格式自拟）

拟投入本项目的人员情况汇总表（可扩充）

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话

实施方案（格式自拟）

其他需补充的资料（格式自拟）