附件2
遴选申报文件格式
遴选申报文件封面
正本（或副本）
项目名称：广东省工业和信息化厅办公楼低压配电房电柜更换项目
遴
选
申
报
文
件
遴选申请人：（全称并加盖单位公章）
年      月      日
遴选报价表
	服务名称
	服务内容
	预算

（元）
	申请人报价（元）
	备注

	广东省工业和信息化厅办公楼低压配电房电柜更换项目
	低压配电房P2、P5、P6、P7、P8和P9电柜整体更换
	
	
	分项报价清单见附表

	合计
	
	
	


注：1.遴选申请人需对附表1中的每项内容逐一报价，报价超过总预算的，属于无效报价。

2.以上报价为含税价，税率按9%（工程类）。 

遴选申请人：（全称并加盖单位公章）
年    月   日

附表1：

	低压配电房P2、P5、P6、P7、P8和P9电柜整体更换清单

	（一）P2电柜整体更换清单 

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	单价（元）
	小计（元）

	1
	箱体
	GCL-2200*600*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	隔离开关熔断器组
	QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个
	只
	1
	正泰或同等
	
	

	3
	电流互感器
	750/5 0.5级
	只
	3
	国产优质
	
	

	4
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	4
	国产优质
	
	

	5
	多功能仪表
	AMC96L-E4/KC
	只
	1
	安科瑞或同等
	
	

	6
	避雷器
	HY1.5W-0.28/1.3
	只
	3
	国产优质
	
	

	7
	熔断器
	NT-63A
	只
	18
	国产优质
	
	

	8
	无功补偿控制器
	JKWF-12D
	只
	1
	力久/国产
	
	

	9
	电容接触器
	LFK450/60G
	只
	6
	力久/国产
	
	

	10
	电容器
	BKMJ0.48-30-3
	只
	6
	力久/国产
	
	

	11
	电抗器
	CKSG-2.1/0.48-7%
	只
	6
	力久/国产
	
	

	12
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	6
	国产优质
	
	

	13
	电源指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	6
	国产优质
	
	

	14
	标识牌
	定制
	项
	1
	定制
	
	

	15
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	2.4
	国产优质
	
	

	16
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.6
	国产优质
	
	

	17
	垂直铜排ABC
	TMY-40*6
	米
	4
	国产优质
	
	

	18
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	19
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（一）P2电柜小计
	
	

	（二）P5电柜整体更换

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	
	

	1
	箱体
	GCL-2200*600*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	隔离开关熔断器组
	QSA-630A+RT36-3(NT3) 630A 3个
	只
	1
	正泰或同等
	
	

	3
	电流互感器
	400/5 0.5级
	只
	3
	国产优质
	
	

	4
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	4
	国产优质
	
	

	5
	多功能仪表
	AMC96L-E4/KC
	只
	1
	安科瑞或同等
	
	

	6
	避雷器
	HY1.5W-0.28/1.3
	只
	3
	国产优质
	
	

	7
	熔断器
	NT-63A
	只
	18
	国产优质
	
	

	8
	无功补偿控制器
	JKWF-12D
	只
	1
	力久/国产
	
	

	9
	电容接触器
	LFK450/60G
	只
	6
	力久/国产
	
	

	10
	电容器
	BKMJ0.48-30-3
	只
	6
	力久/国产
	
	

	11
	电抗器
	CKSG-2.1/0.48-7%
	只
	6
	力久/国产
	
	

	12
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	6
	国产优质
	
	

	13
	电源指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	6
	国产优质
	
	

	14
	标识牌
	定制
	项
	1
	定制
	
	

	15
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	7.4
	国产优质
	
	

	16
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.6
	国产优质
	
	

	17
	垂直铜排ABC
	TMY-40*6
	米
	4
	国产优质
	
	

	18
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	19
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（二）P5电柜小计
	
	

	（三）P6电柜整体更换

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	
	

	1
	箱体
	GCL-2200*800*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	框架断路器
	MVS 16N 3D502
	只
	2
	施耐德或同等
	
	

	3
	机械联锁2锁一钥匙
	2锁1钥匙
	只
	1
	国产优质
	
	

	4
	互感器
	1500/5
	只
	6
	国产优质
	
	

	5
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	8
	国产优质
	
	

	6
	红色指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	2
	国产优质
	
	

	7
	绿色指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	2
	国产优质
	
	

	8
	红色按钮
	NP2
	只
	2
	国产优质
	
	

	9
	绿色按钮
	NP2
	只
	2
	国产优质
	
	

	10
	旋钮
	NP2-二位
	只
	2
	国产优质
	
	

	11
	时间继电器
	JSZ3(通电延时）
	只
	2
	国产优质
	
	

	12
	中间继电器
	JZX-22F(D) 4Z DC24V+CZY14A
	只
	2
	国产优质
	
	

	13
	多功能仪表
	AMC96L-E4/KC
	只
	2
	安科瑞或同等
	
	

	14
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	8.2
	国产优质
	
	

	15
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.8
	国产优质
	
	

	16
	垂直铜排ABC
	TMY-2*8*60
	米
	15
	国产优质
	
	

	17
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	18
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（三）P6电柜小计
	
	

	（四）P7电柜整体更换

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	
	

	1
	箱体
	GCL-2200*800*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	框架断路器
	MVS 08N 3D502
	只
	1
	施耐德
	
	

	3
	互感器
	1000/5
	只
	3
	国产优质
	
	

	4
	多功能仪表
	AMC96L-E4/KC
	只
	1
	安科瑞
	
	

	5
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	4
	国产优质
	
	

	6
	红色指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	1
	国产优质
	
	

	7
	绿色指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	1
	国产优质
	
	

	8
	红色按钮
	NP2
	只
	1
	国产优质
	
	

	9
	绿色按钮
	NP2
	只
	1
	国产优质
	
	

	10
	旋钮
	NP2-二位
	只
	1
	国产优质
	
	

	11
	塑壳断路器
	CVS250F TMD 3P 250A
	只
	1
	施耐德
	
	

	12
	塑壳断路器
	CVS100F TMD 3P 100A
	只
	1
	施耐德
	
	

	13
	塑壳断路器
	CVS630F TMD 3P 630A
	只
	1
	施耐德
	
	

	14
	互感器
	250/5
	只
	3
	国产优质
	
	

	15
	互感器
	750/5 0.5级
	只
	3
	国产优质
	
	

	16
	互感器
	100/5
	只
	3
	国产优质
	
	

	17
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	12
	国产优质
	
	

	18
	电源指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	3
	国产优质
	
	

	19
	多功能仪表
	AMC72L-E4/KC
	只
	3
	安科瑞
	
	

	20
	GCK-1单元抽屉
	250A级以下
	套
	2
	国产优质
	
	

	21
	GCK-3单元抽屉
	630A级以下
	套
	1
	国产优质
	
	

	22
	抽屉铜排
	250A级-TMY20*4 2.7米
	套
	1
	国产优质
	
	

	23
	抽屉铜排
	100A级
	套
	1
	国产优质
	
	

	24
	抽屉铜排/电线
	630A级-TMY40*6 3.2米
	套
	1
	国产优质
	
	

	25
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	3.2
	国产优质
	
	

	26
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.8
	国产优质
	
	

	27
	垂直铜排ABC
	TMY-2*8*50
	米
	9.5
	国产优质
	
	

	28
	垂直铜排ABC
	TMY-6*60
	米
	6.9
	国产优质
	
	

	29
	垂直铜排ABC
	TMY-8*50
	米
	6
	国产优质
	
	

	30
	垂直铜排PE
	TMY-8*50
	米
	2.2
	国产优质
	
	

	31
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	32
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（四）P7电柜小计
	
	

	（五）P8电柜整体更换

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	
	

	1
	箱体
	GCL-2200*800*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	塑壳断路器
	CVS100F MA 3P 50A（40A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	3
	塑壳断路器
	CVS250F MA 3P 220A（160A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	4
	塑壳断路器
	CVS100F MA 3P 100A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	5
	塑壳断路器
	CVS250F MA 3P 220A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	6
	塑壳断路器
	CVS100F MA 3P 25A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	7
	塑壳断路器
	CVS160F TMD 3P 160A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	8
	塑壳断路器
	CVS250F TMD 3P 250A（225A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	9
	塑壳断路器
	CVS160F TMD 3P 160A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	10
	塑壳断路器
	CVS100F TMD 3P 50A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	11
	互感器
	50/5
	只
	9
	国产优质
	
	

	12
	互感器
	200/5
	只
	9
	国产优质
	
	

	13
	互感器
	250/5
	只
	6
	国产优质
	
	

	14
	互感器
	100/5
	只
	3
	国产优质
	
	

	15
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	36
	国产优质
	
	

	16
	电源指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	9
	国产优质
	
	

	17
	多功能仪表
	AMC72L-E4/KC
	只
	9
	安科瑞或同等
	
	

	18
	GCK-1单元抽屉
	250A级以下
	套
	9
	国产优质
	
	

	19
	抽屉铜排
	63A级及以下
	套
	3
	国产优质
	
	

	20
	抽屉铜排
	100A级
	套
	1
	国产优质
	
	

	21
	抽屉铜排
	160A级-TMY15*4 2.7米
	套
	3
	国产优质
	
	

	22
	抽屉铜排
	250A级-TMY20*4 2.7米
	套
	2
	国产优质
	
	

	23
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	8.2
	国产优质
	
	

	24
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.8
	国产优质
	
	

	25
	垂直铜排ABC
	TMY-6*50
	米
	6.6
	国产优质
	
	

	26
	垂直铜排N
	TMY-6*30
	米
	1.5
	国产优质
	
	

	27
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	28
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（五）P8电柜小计
	
	

	（六）P9电柜整体更换

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌要求
	
	

	1
	箱体
	GCL-2200*600*1000
	个
	1
	按原尺寸定制，符合国标要求
	
	

	2
	塑壳断路器
	CVS160F TMD 3P 160A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	3
	塑壳断路器
	CVS100F TMD 3P 50A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	4
	塑壳断路器
	CVS250F MA 3P 220A（160A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	5
	塑壳断路器
	CVS160F TMD 3P 160A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	6
	塑壳断路器
	CVS250F TMD 3P 200A
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	7
	塑壳断路器
	CVS100F MA 3P 50A（40A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	8
	塑壳断路器
	CVS250F MA 3P 220A（160A）
	只
	1
	施耐德或同等
	
	

	9
	互感器
	200/5
	只
	15
	国产优质
	
	

	10
	互感器
	50/5
	只
	6
	国产优质
	
	

	11
	熔断器
	RT28-32/1P 6A（含座）
	只
	28
	国产优质
	
	

	12
	电源指示灯
	ND16-22D 220V/380V
	只
	7
	国产优质
	
	

	13
	多功能仪表
	AMC72L-E4/KC
	只
	7
	安科瑞或同等
	
	

	14
	GCK-1单元抽屉
	250A级以下
	套
	7
	国产优质
	
	

	15
	抽屉铜排
	63A级及以下
	套
	2
	国产优质
	
	

	16
	抽屉铜排
	160A级-TMY15*4 2.7米
	套
	4
	国产优质
	
	

	17
	抽屉铜排
	250A级-TMY20*4 2.7米
	套
	1
	国产优质
	
	

	18
	水平铜排ABCN
	TMY-10*100
	米
	7.4
	国产优质
	
	

	19
	水平铜排PE
	TMY-6*80
	米
	0.6
	国产优质
	
	

	20
	垂直铜排ABC
	TMY-6*50
	米
	5.4
	国产优质
	
	

	21
	垂直铜排N
	TMY-6*30
	米
	1.5
	国产优质
	
	

	22
	柜内辅材
	含电线、线槽、导轨灯
	项
	1
	国产优质
	
	

	23
	成套集成
	成套集成
	项
	1
	符合国际标准
	
	

	（六）P9电柜小计
	
	

	（七）安装施工及技术服务

	序号
	项目
	内容
	单位
	数量
	备注
	
	

	1
	专项勘查与设计
	6套电柜尺寸复核、改造施工图绘制
	次
	1
	含技术人员

现场测绘
	
	

	2
	停电与安全防护
	6套电柜停电、验电、接地、警示设置
	次
	1
	符合现场要求
	
	

	3
	旧电柜设备拆除
	6套电柜开关及二次元器件拆除搬运一楼
	台
	6
	符合现场要求
	
	

	4
	新电柜安装
	6套电柜开关及二次元器件安装
	台
	6
	电柜含精密

安装调试
	
	

	5
	接线与调试
	一次出线接线、一次侧铜排连接、二次线路接线、保护调试
	项
	1
	含一次出线接线、继电保护测试仪操作
	
	

	6
	试运行与验收
	6套电柜空载 / 带载试运行、联合验收
	项
	1
	含验收报告

编制
	
	

	（七）安装施工及技术服务小计
	
	

	+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）低压配电房P2、P5、P6、P7、P8和P9电柜整体更换合计
	
	


遴选申请人概况（格式自拟）

拟投入本项目的人员情况汇总表（可扩充）
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


实施方案（格式自拟）

其他需补充的资料（格式自拟）









